**装修施工项目招标文件**

工程名称：马舍砌筑装修项目

招标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

经办人：

联系电话：

发出时间： 2024 年 6 月 10 日

**招标询价函**

致：

广州市星执学校（以下简称：星执学校）现有马舍砌筑装修项目需选定施工总承包单位，根据《中华人民共和国招标投标法》、番禺区住房和建设局等部门《关于印发<番禺区小额建设工程交易管理工作指引>的通知》（番住建发〔2019〕20号）等相关文件规定，拟采用邀请招标的方式，向三家及三家以上具有相应资质的单位发出书面邀请，通过询价程序依法确定承包人。具体情况如下：

一、项目名称：马舍砌筑装修项目。

二、招标单位：广州市星执学校。

三、招标内容：马舍砌筑装修项目（详见附件二）。

四、项目地点：广州市番禺区南村镇广州市星执学校内。

五、招标控制价： 为人民币：55万元（含税固定总价大包干）

六、承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。

七、询价确定中标人时间和地点:

1. 询价确定中标人时间：2024年6月20日10时00分。

2．地点：广州市星执学校。

3．投标文件递交时间：2024年6月20日9时30前。

八、投标单位必须具备以下条件：

1、具独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效的法人营业执照，按国家法律经营；

2、没有处于被责令停业的状态；

3、没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；

4、没有处于财产被接管、冻结、破产的状态。

九、我方诚意邀请贵单位参加以上项目的询价活动。若贵单位有意参加，请准备以下投标文件，应包括但不限于：

1、报价函（按附件格式）；

2、法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书；

3、企业营业执照复印件；

4、项目负责人相关证书复印件；

5、施工组织计划方案

6、其它辅助说明资料（如有）。

以上投标文件一式一份，每页均盖公章并装订成册，用文件袋密封。

十、本项目不需要投标报名，由招标人书面邀请不少于3家符合资质要求的单位，采用询价方式，以投标报价由低到高的顺序（最低价者为第一中标候选人）选取1名中标候选人。

附件一：马舍砌筑装修项目布置平面图

附件二：（1-2表）马舍砌筑装修项目材料清单表

附件三：报价函

招标人：广州市星执学校

联系人：王海龙

联系电话： 13928700183

2024年6月10日

附件三：

**报价函**

致：

经分析研究贵方提供的 项目询价邀请函及考察现场的实际情况，我公司对本项目报价如下：

1、综合资料承包费报价： 元（含税固定总价大包干）；

2、如果贵方接受我方中标，我方将按要求组建专业队伍和实施有效措施方案完成全部招标方委托的工作。

3、在正式签订合作合同之前，我方响应询价邀请函及协议附件全部内容，本报价函将成为约束双方的合同文件之一。

报价单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

表：1

**材料清单表**

项目名称：马舍砌筑装修项目 第1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目规格/型号 | 单 位 | 数 量 | 综合单价 | 合 计 |
| 1 | 施工现场围蔽 | m2 | 130 |  |  |
| 2 | 拆除水泥砂浆结构墙体240mm厚 | m2 | 39 |  |  |
| 3 | 拆除水泥砂浆结构半墙墙体600mm厚 | m2 | 7.8 |  |  |
| 4 | 建筑垃圾余泥外运 | m3 | 16 |  |  |
| 5 | 人工机械凿挖混凝土沟槽600X600mm(厚以内200) | m | 78 |  |  |
| 6 | 运动场边排水管沟C30混凝土修复（厚200mm) | m2 | 18 |  |  |
| 7 | 红砖砌排污井600X600深1m以内（含井盖井框 | 座 | 3 |  |  |
| 8 | 运动场边沥青修复面层（厚50---70mm) | m2 | 18 |  |  |
| 9 | 乳化沥青油 | kg | 85 |  |  |
| 10 | 专用沥青油扫 | 把 | 2 |  |  |
| 11 | 回填土方石屑人工夯实 | m3 | 48 |  |  |
| 12 | 浇筑地面垫层C30混凝土120mm厚 | m3 | 23 |  |  |
| 13 | 1:2水泥砂浆砌18墙 | m2 | 250 |  |  |
| 14 | 瓷砖胶铺贴墙面600X300陶瓷砖 | m2 | 160 |  |  |
| 15 | 瓷砖胶铺贴腰线600X100陶瓷砖 | m2 | 95 |  |  |
| 16 | 钢筋混凝土构造梁180X300 | m | 35 |  |  |
| 17 | 钢筋混凝土门头梁180X300 | m | 5.6 |  |  |
| 18 | 模板制作安装 | m2 | 24.5 |  |  |
| 19 | 墙体挂网 | m2 | 536 |  |  |
| 20 | 1:2水泥砂浆批墙 | m2 | 450 |  |  |
| 21 | 1:2水泥砂浆红砖砌水沟600X300X300 | m | 18 |  |  |
| 22 | 1:2水泥砂浆批水沟批汤 | m2 | 45 |  |  |
| 23 | 瓷胶粘贴水沟瓷砖 | m2 | 45 |  |  |
| 24 | 地面1:2水泥砂浆找平层50--80mm厚 | m2 | 230 |  |  |
| 25 | 地板砖胶铺贴地面600X600陶瓷砖 | m2 | 46 |  |  |
| 26 | 瓷砖胶铺贴墙面400X800陶瓷砖 | m2 | 70 |  |  |
|  | | | | | |
| 表：2  **材料清单表**  项目名称：马舍砌筑装修项目  第1页 | | | | | |
| 27 | 地面铺黄锈石600X300 | m2 | 250 |  |  |
| 28 | 地面铺黑芝麻波打线石600X150 | m | 80 |  |  |
| 29 | 墙壁选外墙灰 | m2 | 270 |  |  |
| 30 | 天花选外墙灰 | m2 | 23 |  |  |
| 31 | 墙壁ICI外墙防水漆三编 | m2 | 280 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |